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表一、验收项目概况

	建设项目名称
	年产5000台工业机器人建设项目

	建设单位名称
	山东现代庆炀智能装备有限公司

	建设项目主管部门
	淄博市生态环境局临淄分局

	建设项目性质
	新建√   扩建   技改   

	建设地点
	淄博市临淄区凤凰镇金银谷创业园二期厂房（9#厂房）

	立项时间
	2021.9.13
	立项文号
	2109-370305-89-01-706932

	环评时间
	2022.06
	环评报告表

编写单位
	山东美陵中联环境工程有限公司

	环评报告表

审批部门
	淄博市生态环境局临淄分局
	审批时间

与文号
	2022年8月10日；

临环审字〔2022〕042号

	开工时间
	2025年5月1日
	竣工时间
	2026年3月31日

	调试时间
	2026年5月1日--5月31日
	申领排污许可证情况
	2026年4月24日

登记回执编号91370305MA94PQ7M9A001X

	验收工作的组织与启动时间
	2026年5月1日

	验收监测方案编制
	是√
否
	验收监测方案

编制时间
	2026年6月2日

	现场验收监测时间
	2026年6月4--5日
	环保设施

设计单位
	无

	投资总概算
	14000万元
	环保投资概算
	56万元
	比例
	0.4%

	实际总投资
	7000万元
	环保投资
	40万元
	比例
	0.57%

	占地面积
	20200m2
	建筑面积
	19000m2

	主要产品名称
	工业机器人

	设计生产能力
	年组装5000台

	实际生产能力
	年组装5000台

	验收工作由来
	山东现代庆炀智能装备有限公司位于淄博市临淄区凤凰镇金银谷创业园二期厂房，“年产5000台工业机器人建设项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2022〕042号”批准通过。项目审批主要建设内容为以钢材、焊丝、铝材、水性漆、伺服电机、管线包、控制器、机械臂、电气包等为原料，通过对钢材开平、下料、剪板、折弯、钻孔、焊接、打磨、喷漆、晾干等工序制得机器人底座，底座再与伺服电机、管线包、控制器、机械臂等原材料组装，年产工业机器人5000台。

本次验收项目实际建设内容为外购可直接进入工作的机器人底座，与伺服电机、管线包、控制器、机械臂等原材料组装，年产工业机器人5000台。验收项目不建设自制机器人底座生产工序。
项目于2026年3月31日建成，项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

	验收范围与内容
	此次竣工验收是对山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目已建成部分环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷可满足设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。

	验收监测报告形成过程
	2026年6月2日，委托山东九盛检测科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东九盛检测科技有限公司于2026年6月2日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。山东九盛检测科技有限公司于2026年6月4日~5日对该项目废水、噪声进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。   


表二、验收依据

	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和

规范
	《中华人民共和国生态环境法典》，（2026年8月15日起施行）
《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）；

《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
注：《中华人民共和国生态环境法典》正式实施后，《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》同时废止。

	建设项目竣工环境保护验收技术规范
	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）；
《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》；
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）；

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；
《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）；

《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。

	建设项目环境影响报告书（表）及审批

部门审批决定
	山东美陵中联环境工程有限公司于2022年06月编制《山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目环境影响报告表》。
淄博市生态环境局临淄分局于2022年8月10日出具《关于山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2022〕042号。

	主要污染物

总量审批文件
	2022年7月25日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目总量确认书》（LZZL[2022]040号），本项目总量指标为颗粒物0.823t/a、VOCs0.073t/a、COD0.18t/a（内控）、氨氮0.023t/a（内控）

	环境保护部门其他审批文件
	无


表三、工程建设情况

	3.1地理位置及平面布置

山东现代庆炀智能装备有限公司位于淄博市临淄区凤凰镇金银谷创业园二期厂房。项目厂界外500米范围内环境敏感目标为项目东南侧340米的东老村。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。

厂区平面布置情况：项目大门为金银谷创业园西入口，作为本项目人流、物流的主要出入口。进入后南侧为生产厂房，北侧为办公楼，厂区内功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。厂区总平面布置见附图4。验收项目厂区总平面布置与环评及批复相比较无变化，车间内部布局情况与环评及批复相比较变化情况详见附图3。
3.2建设内容

项目建设内容对比一览表见下表：

表3-1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评要求

批复要求

实际建设

备注

1座2层，总建筑面积16000m2，厂房1楼划分底座生产区、喷漆房（用于底座喷漆）、焊接区、原料区、成品区等区域；厂房2楼为原材料、成品仓储
1座2层，总建筑面积16000m2，厂房1楼划分底座生产区、喷漆房（用于底座喷漆）、焊接区、原料区、成品区等区域；厂房2楼为原材料、成品仓储
1座2层，总建筑面积16000m2，厂房1楼划组装区、检测区等区域；厂房2楼为原材料、成品仓储
无底座生产区、喷漆房、焊接区等
环评设计环保工程

项目设置3台布袋除尘器，下料环节颗粒物经集气设备收集后进入1#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放；焊接环节烟尘经集气罩收集后2#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放；打磨环节颗粒物经集气罩收集后进入3#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA003）排放；项喷漆环节废气、漆雾通过引风机负压收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；
项目设置3台布袋除尘器，下料环节颗粒物经集气设备收集后进入1#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放；焊接环节烟尘经集气罩收集后2#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放；打磨环节颗粒物经集气罩收集后进入3#布袋除尘器处理，处理达标后经15m高排气筒（DA003）排放；项喷漆环节废气、漆雾通过引风机负压收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；
无
验收项目外购可直接进入组装线的成品底座；

自制底座工艺不再建设，因此无下料、焊接、打磨、喷漆工艺，不设置环保设备及其排气筒
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
一致

固废分类处理；危废暂存于危废间内，由有资质单位处置；一般固废暂存于一般固废库内
固废分类处理；危废暂存于危废间内，由有资质单位处置；一般固废暂存于一般固废库内
固废分类处理；危废暂存于危废间内，由有资质单位处置；一般固废暂存于一般固废库内
一致
生活污水经厂区内化粪池处理后由污水管网排至齐城污水处理厂处理；
生活污水经厂区内化粪池处理后由污水管网排至齐城污水处理厂处理；
生活污水经厂区内化粪池处理后由污水管网排至齐城污水处理厂处理；
一致

3.3主要原辅材料及能源消耗情况
项目主要原辅材料消耗见下表。
表3-2  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原材料名称

单位

环评设计用量
实际用量

备注
1
钢材
吨/年
2000
0
不购置
2
焊丝
吨/年
24
0
不购置
3
铝材
吨/年
0.5
0
不购置
4
水性漆
吨/年
2.76
0
不购置
5
伺服电机
台/年
30000
30000
一致
6
减速机
台/年
30000
30000
一致
7
管线包
件/年
5000
5000
一致
8
控制器
台/年
5000
5000
一致
9
底座
件/年
5000（自制）
5000（外购）
由自制改为外购
10
电气包
件/年
5000
5000
一致
11
电缆
件/年
5000
5000
一致
12
法兰
件/年
5000
5000
一致
13
标准柜
套/年
5000
5000
一致
14
机械臂
套/年
5000
5000
一致
15
液压油
吨/年
0.3
0
不使用
16
切削液
吨/年
0.2
0
不使用
能源消耗

1

新鲜水

吨/年
1125
375
区域供水管网提供
2

电

千瓦时/年
150万
50万
区域供电系统提供
3
纯水
吨/年
0.276
0
/
3.5水源及水平衡

（1）给水

验收项目劳动定员50人，根据现场实际运行情况，生活用水量为375t/a，生活污水产生量为300t/a，生活污水排入厂区内化粪池预处理后进入污水管网，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，最终进入齐城污水处理厂处理。
验收项目无喷漆环节，无调漆用水。
项目用水平衡见下图。
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图1  项目用水平衡图（t/a）
3.6生产工艺

项目生产工艺流程及产污节点图见下图。[image: image1.emf]生活用水
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图2  机器人生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

首先将外购底座、伺服电机、减速机、控制器、电气包等组装所需的原材料包进行检测测试，测试合格将进入组装线，不合格的将由厂家进行更换，合格的伺服电机、减速机、电气包、标准柜零部件、电缆、机械臂等与底座进行组装，再将机器人各轴点进行校准精确定位，再将控制器、管线进行连接测试，整机测试完成后包装待售。机器人整装过程无废气产生，将产生废包装材料、废电缆下脚料等固体废物以及设备运行产生的噪声。

产污环节：
（1）废水

验收项目无生产废水，项目废水主要为职工生活污水，排入厂区内化粪池预处理后通过污水管网最终进入齐城污水处理厂处理。

（2）废气

验收项目无废气产生环节；
（3）噪声

本项目噪声主要为生产过程中的各设备运行时产生的噪声，其声压级在65~80dB(A）之间。

（4）固体废物

验收项目固废主要为生活垃圾、废包装、废电缆下脚料，设备维护产生的废机油、废机油桶。
3.7项目主要生产设备

项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。

表3-3  项目主要生产设备一览表

序号
设备名称

环评设计数量（台/套/个/把）
实际数量（台/套/个/把）
备注
1
数控激光切割机
1
0
不建设
2
数控激光切割机
1
0
不建设

3
钻床
3
0
不建设

4
金属带锯床
2
0
不建设

5
金属圆锯机
2
0
不建设

6
圆锯机
1
0
不建设
7
全自动高速金属圆锯机
1
0
不建设
8
板料矫平机
1
0
不建设
9
开平机
1
0
不建设
10
液压剪板机
2
0
不建设
11
液压摆式剪板机
2
0
不建设
12
平板压花机
1
0
不建设
13
液压板料折弯机
2
0
不建设
14
液压板料折弯机
2
0
不建设
15
四柱万能液压机
1
0
不建设
16
四柱万能液压机
1
0
不建设
17
四柱万能液压机
1
0
不建设
18
开式固定台压力机
1
0
不建设
19
单柱固定台压力机
1
0
不建设
20
压力机
1
0
不建设
21
多轴钻床
1
0
不建设
22
开式双柱固定台压力机
1
0
不建设
23
双入材料架
1
0
不建设
24
套丝机
1
0
不建设
25
数控雕刻机
1
0
不建设
26
半自动封边机
1
0
不建设
27
精密推台锯
1
0
不建设
28
曲面封边机
1
0
不建设
29
吊镂铣机
1
0
不建设
30

普通短轴矩台平面磨床
1
0
不建设
31
万能摇臂钻床
1
0
不建设
32
台钻
1
0
不建设
33
逆变保护焊机
19
0
不建设
34
CO2气保焊机
50
0
不建设
35
PWST－数字焊机
15
0
不建设
36
IGBT逆变式焊机
15
0
不建设
37
铝焊机
4
0
不建设
38
锯铝机
1
0
不建设
39
二合一自动矫正机
1
0
不建设
40
焊接平台
1
0
不建设
41
焊接小车
1
0
不建设
42
气动喷枪
2
0
不建设
43
液压金属圆锯机
1
0
不建设
44
窜动砂光机
1
0
不建设
45
手动镂铣机
1
0
不建设
46
磁座钻
1
0
不建设
47
立式砂轮机
1
0
不建设
48
自动喷漆设备
1
0
不建设
49
检测设备
1
1
一致
50
全自动剥线机
1
1
一致
51
铰链专用打孔机
1
1
一致
52
四柱举升机
1
0
不建设
53
AGV
10
0
不建设
54
AGV货架
40
0
不建设
55
工业气动标记机
1
1
一致
56
铭牌标记机
1
1
一致
57
计算机综合控制螺栓（母）拧紧机
2
0
不建设
58
螺丝穿垫机
1
0
不建设
59
油压脉冲气扳机
1
0
不建设
60
断气式定扭扳手
2
0
不建设
61
数显扳手
1
1
一致
62
总成装配线
1
1
一致
63
前移式电动堆垛叉车
1
0
不建设
64
全电动堆高车
1
0
不建设
65
电动叉车
1
1
一致
66
工业大风扇
10
0
不建设
67
台虎钳
1
1
一致
68
工具柜（大型）
2
2
一致
69
工具车
20
5
数量减少
70
工作平台
4
4
一致
71
无热吸附式干燥机（空压机辅助设备）
1
1
一致
72
电动单梁起重机
3
1
数量减少
73
3T叉车
1
0
不建设
74
叉车
4
0
不建设
75
双螺杆空压机
1
1
一致
76
双头料架
2
0
不建设
77
超大型工业节能风扇
5
5
一致
78
微油螺杆空压机
1
0
不建设
79
退针器
0
2
新增
80
T型内六角扳手
0
8
新增

81
棘轮扳手
0
2
新增

82
剥线钳
0
2
新增

83
卡簧钳
0
1
新增
84
尖嘴钳
0
1
新增
85
斜口钳
0
2
新增
86
压线钳
0
1
新增
87
加长内六角批头
0
2
新增
88
铅球锤
0
2
新增
89
铁头锤
0
3
新增
90
扳手
0
6
新增
91
批头套管
0
4
新增
92
内六角套管加长杆
0
9
新增
3.8生产制度

验收项目实际劳动定员50人，一班制，每班8小时，年工作250天。

3.9项目变动情况

验收项目工程现状与环境影响报告表及审批部门审批决定要求内容相比变动情况：
自制底座改为外购可直接进入生产的底座。因此不外购钢板、铝材、焊丝、水性漆等原辅材料，无下料、焊接、打磨、喷漆工艺，不建设环境影响报告表及审批部门审批的环保设备及其DA001--DA004排气筒。以上工序不建设，验收项目无废气排放。增加部分手动组装工具，主要为钳子、扳手等，不涉及产污。验收项目将减少职工定员，由批复的150人减至50人，将减少生活用水及生活污水。
通过对比《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目无重大变动发生，以上变动纳入本次验收之中。


表四、环境保护设施
	4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理。

4.1.2废气

验收项目无废气产生。
4.1.3噪声

项目噪声主要为组装过程中的各设备运行时产生的噪声，其声压级在65-80dB（A）之间。项目采取合理布局、减振、距离衰减等降噪措施。

4.1.3固体废物

验收项目固废主要为生活垃圾、废包装、废电缆下脚料，设备维护产生的废机油、废机油桶。
职工生活垃圾由环卫部门清运；废包装袋、废电缆下脚料收集后外售；设备维护废机油、废机油桶属于危险废物，委托有资质的单位处置。
项目在车间内设置1座危废暂存间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。
4.2.2在线监测装置

项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。
4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度

山东现代庆炀智能装备有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

验收项目总投资7000万元，环保投资40万元，占总投资额的0.57%，主要用于废水处理、固废处理及车间内防渗处理。环保投资一览表见下表。

表4-1  环保投资一览表

序号

名称

环保设施名称

实际投资
合计
1
废气

无
/
40
2
噪声

选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减

10
3

固废

危废库委托资质单位处置
5
4

废水

生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理

5
5
防渗
生产车间及危废库做分区防渗处理
20
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。

表4-2  “三同时”验收情况一览表

项目

治理内容

治理措施

监测位置

监测

项目

验收标准

废气

/
/
/
/
/
噪声

设备噪声

采用隔声和减振等措施

厂界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求

废水

生活污水
排入厂内化粪池处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理
厂区废水总排口
COD、SS、氨氮等
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂进水水质要求
固废

生活垃圾
由环卫部门统一清运
——
——
——
废包装
收集后外售
——

——

——

废电缆下脚料
收集后外售
——
——
——
废机油
委托有资质的单位处置
——
——
——
废机油桶
——
——
——



表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

	5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

本项目建设符合国家及当地政策要求；选址合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

5.2审批部门审批决定

本项目于2022年8月10日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其内容如下：
经审查，对你公司《山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下：

一、该项目建设地点位于山东省淄博市临淄经济开发区栈台路北首金银谷创业园9#厂房内。项目总投资14000.00万元，环保投资56.00万元。该项目以钢材、焊丝、铝材、水性漆等为原料，通过开平、下料、剪板、折弯、钻孔、焊接、打磨、喷漆、晾干、组装等工序，年产工业机器人5000台。根据环评结论，符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。

二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作：
1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后，由厂区总排口排入齐城污水处理厂处理，确保废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8987-1996)中表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求。

2.加强生产管理，强化源头控制。数控切割下料过程产生颗粒物经集气罩收集后，通过1#布袋除尘器处理后经排气筒DA001(高15米、内径0.4米)排放。设置固定焊接区，焊接烟尘经集气罩收集后，通过2#布袋除尘器处理后经排气筒DA002(高15米、内径0.4米)排放。打磨环节产生的颗粒物经集气罩收集后，通过3#布袋除尘器处理后经排气筒DA003(高15米、内径0.4米)排放。喷漆设置密闭喷漆房，喷漆环节废气经收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒DA003(高15米、内径0.4米)排放。确保废气的有组织排放浓度和排放速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求、《挥发性有机物排放标准第5部分 表面涂装业》(DB37/2801.5-2018)表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值要求。

加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界监控点无组织排放浓度限值要求和《挥发性有机物排放标准第五部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值要求。 

3.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门定期清理外运;焊渣、下脚料、金属屑、废包装袋、废电缆下脚料收集后外卖;除尘器收尘、废过滤棉、漆渣由环卫部门分类处理;废水性漆桶由厂家回收;废机油、废切削液、废液压油、废油桶、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。

4.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求。

5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。

6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏;按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。

五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。

六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

项目环评批复落实情况见下表。
表5-1  项目环评批复落实情况一览表

序号

环评批复要求

落实情况
结论

1
加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后，由厂区总排口排入齐城污水处理厂处理，确保废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8987-1996)中表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求。
厂区道路已硬化，物料存放、生产装置位于全部位于生产车间内，按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后，由厂区总排口排入齐城污水处理厂处理，废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8987-1996)中表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求。
已落实
2
加强生产管理，强化源头控制。数控切割下料过程产生颗粒物经集气罩收集后，通过1#布袋除尘器处理后经排气筒DA001(高15米、内径0.4米)排放。设置固定焊接区，焊接烟尘经集气罩收集后，通过2#布袋除尘器处理后经排气筒DA002(高15米、内径0.4米)排放。打磨环节产生的颗粒物经集气罩收集后，通过3#布袋除尘器处理后经排气筒DA003(高15米、内径0.4米)排放。喷漆设置密闭喷漆房，喷漆环节废气经收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒DA003(高15米、内径0.4米)排放。确保废气的有组织排放浓度和排放速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求、《挥发性有机物排放标准第5部分 表面涂装业》(DB37/2801.5-2018)表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值要求。

加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界监控点无组织排放浓度限值要求和《挥发性有机物排放标准第五部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值要求。

项目由自制底座改为外购底座直接进入生产。因此不外购钢板、铝材、焊丝、水性漆等原辅材料，无下料、焊接、打磨、喷漆工艺，不建设环保设备及其DA001--DA004排气筒。
/
3
按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门定期清理外运;焊渣、下脚料、金属屑、废包装袋、废电缆下脚料收集后外卖;除尘器收尘、废过滤棉、漆渣由环卫部门分类处理;废水性漆桶由厂家回收;废机油、废切削液、废液压油、废油桶、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》

项目产生的废机油、废机油桶属于危险废物，暂存危废库后，交由有资质的单位进行处理，不随意弃置；废包装袋、废电缆下脚料收集后外售。生活垃圾由环卫清运。
已落实

4
合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求

对高噪声设备采取减振、降噪等措施。经现场检测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
已落实

5
该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理

项目已严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请工作。
已落实

6
加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力

项目建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、设备，在非事故状态下不占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理。
已落实




表六、验收执行标准
	验收执行标准
	6.1废气

项目无废气产生；

6.2废水

项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求，具体数值见下表：

表6-1  废水排放执行标准   单位：除pH外均为mg/L
项目名称

最高允许浓度

pH

6～9

COD

500

氨氮

45
悬浮物（SS）

400

总磷
8
总氮

70
6.3噪声

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表6-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
级别

等效声级

昼间

夜间

3
dB(A)

65
55
6.4固体废物
一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求管理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。

	主要污染物总量控制指标
	2022年7月25日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目总量确认书》（LZZL[2022]040号），本项目总量指标为颗粒物0.823t/a、VOCs0.073t/a、COD0.18t/a（内控）、氨氮0.023t/a（内控）。



表七、验收监测内容

	环境保护设施调试效果
	7.1废气

验收项目无废气产生。
7.2噪声

厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。
表7-1  噪声监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1

厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位

LAeq

昼间进行两次监测，连续监测两天

7.3废水
表7-2  废水监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1

厂区污水总排口
pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷等
连续监测2天，每天监测4次，间隔2小时监测一次
7.4固废

根据建设单位台账进行。

	环境质量监测
	未进行环境质量监测。




表八、质量保证及质量控制
	8.1 监测分析方法及仪器
监测分析方法及仪器见下表。

表8-1 监测分析方法及仪器一览表
参数

方法依据
检出限/最低检测浓度
使用设备

仪器型号
仪器编号
化学需氧量（CODcr）
HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
4mg/L
滴定管
/
/
悬浮物
GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》
/
电子天平
FA224
SDJS/JD03
总磷
GB/T 11893-1989  《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
0.01mg/L
可见分光

光度计
722G
SDJS006
总氮
HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
0.05mg/L
双光束紫外可见分光光度计
UV2400
SDJS007
氨氮
HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
0.025mg/L
可见分光

光度计
722G
SDJS006
pH值
HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》
/
便携式pH计
PHB-5
SDJS/JD327
噪声

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

——

多功能声级计
AWA5688
SDJS/JD77
声校准器
AWA6022A
SDJS/JD80
手持气象仪
5500
SDJS/JD83
8.2 人员资质

检测、计量设备强检合格；人员持证上岗。

8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制
1、严格按照有关环境检测质量控制和质量保证的要求开展环境检测相关业务。

2、参加本项目的采样和检测人员均授权并持证上岗，采样和检测仪器均经计量部门检定/校准合格并在有效期内。

3、检测数据和检测报告均严格执行三级审核制度。



表九、验收监测结果
	9.1 生产工况

验收监测期间生产设备以及环保设施设备运行稳定，验收项目运行负荷为100%，满足环境保护验收监测要求。
9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 废气
验收项目无废气产生。
9.2.1.2 噪声

山东九盛检测科技有限公司于2026年6月4日~5日对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。
表9-1  噪声检测结果一览表

采样时间

2026年6月4日

测点编号

监测点位置

主要声源

监测结果Leq [dB(A)]
昼间

1#
东厂界外1m
生产噪声

52.2
2#
南厂界外1m
生产噪声

54.2
3#
西厂界外1m
生产噪声

53.5
4#
北厂界外1m
生产噪声

53.2
采样时间

2026年6月5日

测点编号

监测点位置

测点编号

监测结果Leq [dB(A)]

昼间

1#
东厂界外1m
生产噪声

53.1
2#
南厂界外1m
生产噪声

55.8
3#
西厂界外1m
生产噪声

55.7
4#
北厂界外1m
生产噪声

54.5
备注：2026.06.04昼间风速为1.7m/s；2026.06.05昼间风速为1.6m/s。
检测点位图如下：
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检测报告结果表明，验收检测期间，项目厂界噪声昼间最大值为55.8dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
9.2.1.3 废水
山东方信环境检测有限公司于2026年6月4日~5日，对厂区污水总排口监测结果见下表。
表9-2  项目废水检测结果一览表
采样点位

监测项目

2026年6月4日采样监测结果

单位
频次1

频次2

频次3

频次4

污水排口
pH值
7.3
7.2
7.2
7.3
无量纲

化学需氧量
20
23
25
20
mg/L

悬浮物
28
24
26
24
mg/L

总磷
0.04
0.06
0.05
0.06
mg/L

总氮
22.1
20.7
21.4
22.5
mg/L

氨氮

0.396
0.514
0.374
0.642
mg/L
采样点位

监测项目

2026年6月5日采样监测结果

单位
频次1

频次2

频次3

频次4

污水排口
pH值
7.2
7.3
7.3
7.2
无量纲

化学需氧量
25
30
21
26
mg/L

悬浮物
23
20
22
27
mg/L

总磷
0.06
0.03
0.05
0.04
mg/L

总氮
19.9
20.6
18.7
21.3
mg/L

氨氮

0.553
0.738
0.814
0.777
mg/L

根据上表验收数据，验收监测期间，厂区污水总排口废水pH为7.2-7.3，废水中污染因子两日浓度最高值分别为CODcr30mg/L、悬浮物28mg/L、总磷0.06mg/L、总氮22.5mg/L、氨氮0.814mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求。
9.2.1.4 固体废物

本次验收未对厂区固体废物进行监测。

9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据2022年7月25日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目总量确认书》（LZZL[2022]040号），本项目废水污染物总量指标为COD0.18t/a（内控）、氨氮0.023t/a（内控）。根据验收项目用水平衡，废水量为300t/a，根据验收检测数据计算，项目COD最大排放量为0.009t/a，氨氮最大排放量为0.00025t/a，满足总量内控指标要求。
9.2环保设施调试运行效果

验收项目未设置废气、废水治理设施。本项目配套减振、隔声等噪声治理设施与主体工程同步投运，验收监测期间设施正常开启，根据监测数据，厂界噪声均达标，降噪效果满足环评设计要求。
9.3 工程建设对环境的影响

本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。




表十、验收监测结论

	10.1 环保设施调试运行效果

验收监测期间，山东现代庆炀智能装备有限公司年产5000台工业机器人建设项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。

1）废气监测结果
验收项目无废气产生。
2）噪声监测结果
检测报告结果表明，验收监测期间，项目厂界噪声昼间最大值为55.8dB(A），夜间不生产。噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
3）废水监测结果
检测报告结果表明，验收监测期间，厂区污水总排口废水pH为7.2-7.3，废水中污染因子两日浓度最高值分别为CODcr30mg/L、悬浮物28mg/L、总磷0.06mg/L、总氮22.5mg/L、氨氮0.814mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂接收水质要求。
4）环评批复落实情况调查结论

通过对山东现代庆炀智能装备有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。

5）环保管理检查结论

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。

10.2 工程建设对环境的影响

山东现代庆炀智能装备有限公司投资7000万元建设年产5000台工业机器人建设项目，位于淄博市临淄区凤凰镇金银谷创业园二期厂房。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目产生无废气产生，噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目厂界外500m内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。
该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。
10.3验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。
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